Poznámky k realizaci výpočtu a jeho hodnocení

- při výpočtu nejistoty měření analytů o nízkém stupni standardizace je možné považovat průměr měření všech laboratoří skupiny, používající stejného měřícího systému jako referenční hodnoty a mezilaboratorní preciznost - reprodukovatelnost měření této skupiny za její standardní nejistotu
- je vhodné vypočíst nejistotu na dvou hladinách koncentrací - uvnitř a vně referenčního intervalu, respektive pod a nad hodnotou cut-off
- je zbytečné počítat nejistotu pro koncentrace pod mezí stanovitelnosti respektive pod dolní hranicí pracovního intervalu
- bylo by velmi žádoucí vypočíst nejistotu paralelně z dat dokumentace výrobce IVD a z vlastních dat, jak je uvedeno výše
- je zcela věcí uživatele, které parametry vloží do programu, jak je získá (experimentem, z literatury, odhadem)
- výsledná nejistota nemůže být nižší, než jakákoliv dílčí (vkládaná) nejistota
- program je určen pro výpočet analytické nejistoty měření a další případné dílčí nejistoty preanalytického nebo biologického typu nejsou uvažovány

Antonín Jabor, Bedřich Friedecký (2008)