Data preciznosti jsou získána a dosazena jako hodnota "mezilehlé preciznosti - intermediate precision". Ideální je použít dat vnitřní kontroly kvality. Data musí být "vyladěná", to jest ty hodnoty, které překračují Westgardova pravidla 1s-2, 1s-3 a R s-4 musí být vyloučeny. Software pro vnitřní kontrolu kvality o akceptovatelné kvalitě dosáhne takového "ošetření" dat bez potíží. Mezilehlá preciznost dovoluje ze své definice změnu operátora, šarže činidel a šarže kalibrátoru, takže je možné použít údaje za delší časové období. Jednotlivé prameny doporučují 6 měsíců nebo 1 rok nebo použití tří šarží činidel nebo dvou šarží kalibrátoru.
Do kalkulátoru se vkládá relativní hodnota mezilehlé preciznosti (CV v %). Pokud se mezilehlá preciznost stanovuje na více koncentračních úrovních, vypočte se celková relativní mezilehlá preciznost podle postupu uvedeného v doporučení pro určení nejistoty výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích.